|  |  |
| --- | --- |
| **Фото объекта** | **Несоответствия по своду правил 59.13330.2012** |
| 4  2  11  8  7    10  5  12  9    13  15    16 | Вход не оборудован тактильной информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, **не соответствует п. 4.1.3. и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000.**  **2.** Урна расположена в пределах полосы движения, не имеет контрастного цвета, и создает угрозу причинения вреда лицам при движении по лестничному маршу, что **не соответствует п. 4.3.6.**  3. **Не соответствует п. 4.1.14.,** а именно: отсутствует дублирование лестницы пандусом или подъемным устройством.  **4.** Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию, что **не соответствует п. 4.1.10.**  **5.** Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, что **не соответствует п. 5.2.9.**  **6.** На поверхность ступеней настелены резиновые коврики для предотвращения скольжения, которые однако не покрывают часть лестничного марша, создавая условия причинения вреда лицам движущимся по лестнице и использующих поручень или трость как опору. Указанное **не соответствует п. 5.2.9., 5.2.8. и создает условия реализации ст. 1065 Гражданского кодекса РФ**  **7.** Отсутствует выделение цветом краевых ступеней лестницы, что **не соответствует п. 4.1.12.**  **8.** Поручни вдоль марша лестницы выполнены **в несоответствии с требованиями, ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».**  **9.** Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня лестницы, которые должны быть вынесены параллельно уровню площадки перед лестницей и длиннее марша лестницы на 0,3 м, что **не соответствует п. 5.2.10.**  **10.** Отсутствуют подступеньки на входной лестнице, что **не соответствует 4.1.12.**  **11.** Ступени лестницы не одинаковы по высоте подъема, что **не соответствует 4.1.12**.  12. Кнопка вызова персонала не выделена контрастным цветом и не обозначена специальным символом.  13. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета, **не соответствует п. 5.1.5.**  **14.** Двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 секунд, **не соответствует п. 5.1.6.**  **15.** Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, что **не соответствует п. 5.1.5.**  **16.** Окна обслуживания посетителей расположены на высоте выше нормативного требования 0,85 м, что **не соответствует п. 7.1.9**  **17.** Отсутствует информация в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме, что **не соответствует п. 7.4.3.**  **18.** Для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука |